中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	八位半数字万用表
	1、基于28位A/D转换器的真正8.5位分辨率，DCV 6ppm基本精度；
2、直流电压最大1000V，最小分辨率10nV，交流电压最大700V；
3、直流电流最大2A，分辨率100pA，交流电流最大2A，最小量程200uA； 
4、电阻最大1GΩ，最小分辨率100nΩ；
5、AC电压输入带宽 1Hz–1MHz，含频率及温度测量，频率范围1Hz~10Mhz；温度支持热电偶最大1800℃；
6、配备10通道扫描测量（2极测试法），可配置为5通道（4极测试法），配备GPIB转USB测试通讯线缆一根；
	
	

	2
	商务条款
	[bookmark: _GoBack]交货期：3个月
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的90%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的10%
验收指标及验收要求：提供出厂合格证和出厂校准证书
保修及售后服务：非人为损坏保修期限为最终验收合格后的12个月(探头及附件为12个月)或收到货物之日起13个月内(探头及附件为13个月)免费保修，以早到的日期为准。
	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
