中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	检漏仪
	1、对He抽速≥2.5L/s
2、氦气最小可检漏率（真空模式） ≤5*10-13 Pa*m3/s
3、最大测试压强≥15mbar
4、前级真空干泵抽速：≥ 27m3/h，多级罗茨                    
5、语言：有中文模式
6、 接口法兰： DN25KF/DN40KF；
7、 电源电压： 220V，50Hz。
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	2
	商务条款
	交货期：合同签订后6个月。
付款方式：合同签订后全额付款。
验收指标及验收要求：按技术要求指标验收。
保修及售后服务：货到后，质保2年，本地售后服务。

	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
