中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	定制IR-XPS联用原位表征装置
	通过对IR-XPS联用原位反应池、样品架及光路系统等的设计加工，需实现中远红外镜面反射吸收和漫反射两种红外光谱测试模式可兼容的IR-XPS联用原位表征功能，可应用于单晶、薄膜及粉末样品的气固界面吸附态物种的红外光谱原位探测和不暴露大气的材料表面元素组成、价态等联用原位表征。IR-XPS联用原位反应池适用温度范围：室温~400℃，压力：常压，可通气氛，预留外光场接口。
	
	

	4
	商务条款
	交货期：收到预付款后7个月内。
[bookmark: _GoBack]交付进度：
合同签订后1个月内完成工艺设计，
合同签订后6个月内完成出厂测试，
合同签订后7个月内完成现场验收。
付款方式：
合同签订后 20 个工作日内支付 40% 合同款，
完成工艺设计后20 个工作日内支付 30% 合同款，
完成整机出厂测试后20个工作日内支付20% 合同款，
现场验收合格后 20 个工作日支付10% 合同款。
验收指标及验收要求：
供应商应根据采购人认可的测试大纲，按照上述功能要求、规格和技术参数等各项指标对定制IR-XPS联用原位表征装置进行测试，包括准备所需的测试设备和测量工具。
阶段性检查要求：
采购人、供应商双方应指定技术代表以沟通联络制造中所有事宜。合同执行过程中，供应商按采购人要求提供质量月报，采购人将根据需要对供应商的履约情况进行阶段性检查以及出厂测试和验收，供应商有义务提供必要的配合和服务，包括必要的检查设备和检查条件。
保修及售后服务：
供应商应保证所供货物是严格按照双方认可的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证在正确安装、正常使用的条件下，应满足设计要求的性能。在质量保修期内，供应商对由于制造、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
本合同标的质保期不少于 12 个月，起始时间以全部设备通过现场验收之日起开始计算。质保期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后 24 小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。
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                             日期：
