中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	实验站数据服务器
	实验站数据服务器1套，以满足线站的数据采集处理和存储等需求。采购内容包含以下部件：主节点、计算节点、数据存储节点、工控机节点和万兆交换机。各部件主要参数如下：
1，主节点：机架式服务器，部署Slurm机群管理与作业调度系统，满足不低于10用户并发访问，高性能不低于第五代主流服务器CPU，总核心数不低于32核，不小于200 GB的 DDR5内存，不小于2TB的企业级SDD系统硬盘（支持RAID1），硬盘配备Raid阵列卡，双10G网口（含模块），平均无故障时间MTBF值不低于240000小时；
2，计算节点：机架式服务器，CPU共不少于60核心，不小于500GB的DDR5内存，不小于2TB企业级SDD系统硬盘（RAID1），硬盘配备Raid阵列卡，双10G网口（含模块），2块NVIDIA RTX5090 32GB计算GPU，支持不少于8块全长全宽GPU扩展；
3，存储节点：机架式服务器，高性能不低于第五代主流服务器CPU，不小于200GB的DDR5内存，不小于2 TB的企业级SDD系统硬盘，不少于250TB数据存储容量（包含不少于30TB的 SDD高速缓存容量），配备Raid阵列卡，双10G网口（含模块）；
4，工控机节点：处理器不低于11代i5，内存不小于64G，不低于1TB的SSD；不少于2个万兆网口；不低于4*USB3.0接口，配套同品牌高清显示器；
5，万兆交换机：不少于12口10Gb接口，不少于2个25Gb口，配备互联所需光模块及线缆；
6. 该套设备需有外监控管理系统，固件安全性不低于EAL4级别；设备噪音不高于70分贝；
信息通讯等符合HALF的信息与机电控制系统规定。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：6个月。
交付进度：一次性交付。
付款方式：甲方预付合同总金额的70%，货到甲方验收合格后支付合同金额的30%。
验收要求：符合技术规格，提供说明书、合格证等；
保修及售后服务：
（1）根据现场环境完成部署(提供必要的配件及耗材，包括机柜、PDU、光纤、网线、电源线、键鼠等)；
（2）提供原厂全生命周期数据拯救服务；5年7*24小时原厂售后服务，服务等级不低于钻石五星级；保修期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日内响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能及时有效使用设备。乙方向甲方提供免费培训包含设备技术原理和基本维护等。
	
	




公司名称（盖章）：
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