技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	[bookmark: _GoBack]示波器
	12-bit ADC垂直分辨率,2 GHz Bandwidth, 4 Input Channels, 10 GS/s,要求4路同时使用时，12bit分辨率下每通道能达到10GS/s，用于直线束流流强或储存环逐束团流强测量系统。

	
	











                                   公司名称（盖章）：
                               日期：
