中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	加热带
	本次采购的加热带用于HALF储存环真空系统BPM、波纹管、抽气单元、插入件真空室等部件的烘烤。相关要求如下：
加热带为玻璃纤维加热带，整体磁导率≤1.02。
加热带具体配置如下：
	序号
	产品名称
	主要性能参数

	计量单位
	数量

	1
	加热带型号01
	加热带长度200 mm，宽度23 mm，最高工作电压220 V，功率40 W。
	件
	792

	2
	加热带型号02
	加热带长度350 mm，宽度23 mm，最高工作电压220 V，功率50 W。
	件
	253

	3
	加热带型号03
	加热带长度1000 mm，宽度23 mm，最高工作电压220 V，功率200 W。
	件
	460

	4
	加热带型号04
	加热带长度1500 mm，宽度23 mm，最高工作电压220 V，功率300 W。
	件
	380

	5
	加热带型号05
	加热带长度2000 mm，宽度23 mm，最高工作电压220 V，功率400 W。
	件
	39

	6
	加热带型号06
	加热带长度3000 mm，宽度23 mm，最高工作电压220 V，功率500 W。
	件
	109

	7
	加热带型号07
	加热带长度5000 mm，宽度23 mm，最高工作电压220 V，功率1000 W。
	件
	115


备注：每根加热带的线缆长度为1.5米，并配备2芯的插头/公头。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订3个月内交付完毕
付款方式：
1、 合同签订，预付合同总金额的40%；
2、 发货前，支付合同总金额的40%
3、 全部交付完毕，验收合格后，支付合同总金额的20%。
验收指标及验收要求：供应商应提交合格证明。
保修及售后服务：
[bookmark: _GoBack]在质量保修期内，供应商对由于制造、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。保修期不少于一年，起始时间以全部设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。
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