中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表
	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	高真空电控平移台及控制器（重载）
	· 行程：≥85 mm和≥30 mm
· 闭环分辨率：＜0.5 μm
· 重复定位精度：≤0.5 μm
· 真空兼容，达到5e-7 mbar
· 整体尺寸：宽度≤70 mm，移动方向全行程尺寸≤250 mm（行程≥85mm）
· 控制：兼容epics，提供epics控制教程及技术支持，网口通讯
· 水平负载：≥2kg
· 控制器：自带控制软件，兼容epcis通讯，支持二次开发，提供epics控制教程及技术支持，网口通讯
· 数量：共4个，三个行程≥85 mm，一个行程≥30 mm
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的50%，货到甲方验收合格后支付尾款
验收指标及验收要求：提供出厂检测报告，需要包含行程：≥85 mm和≥30 mm；分辨率：＜0.5 μm；重复定位精度：≤0.5 μm；真空兼容，达到5e-7 mbar；兼容epics，提供epics控制教程及技术支持，网口通讯；水平负载：≥2kg。控制器：兼容epcis通讯，支持二次开发，提供epics控制教程及技术支持，网口通讯。
保修及售后服务：质保期一年
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