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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	边缘运算工控机
(1台)
		机箱
	标准19英寸机柜安装、高度小于等于4U，深度去除前置把手实际安装深度小于等于450mm
支持EE-ATX/EATX/ATX主板
具有前端访问功能的工业级机箱
后面板可访问系统风扇，无需打开顶盖，便于维护
带风扇过滤器，以满足恶劣环境的需要

	处理器
	2个服务器CPU，28核56线程，基础频率不低于2.0GHz，缓存不低于52.5MB，支持ECC内存

	主板
	支持双路至强5代处理器；内存支持DDR5 ECC校验、最大可扩展至4TB

	内存
	4个32G 4800 DDR5内存

	硬盘
	1TB SSD；4TB HDD。（支持热插拔）

	显卡
	板载独立显卡无需安装其他显卡；支持VGA

	PCI扩展性
	机箱支持最大5条PCle× 16 Slot (Gen5×16link)、5条PCle×8 Slot (Gen4×8link)）

	存储控制器
	8×SATA3.0 (6 Gb/s) via Mini SAS HD (SFF-8643), support software RAID 0,1,5,10

	I/O扩展性
	2×USB 3.2 Gen 1 ports (one onboard header) + 1×Type-A USB 2.0 port

	
	1×M.2 2242/2280 B+M key (SATA and PCIe) + 1×M.2 2242/2280 B+M key (PCIe)

	
	支持2×MCIO (PCIe×8）

	
	板载2×Lan 可选，双10GbE ports

	
	主板原生支持 RS-232 COM接口

	电源
	850W AC 100~240V 宽压电源（支持1200W）

	环境温度
	0~50°C 广泛的环境温度支持

	其他
	主机要求原厂配置，不接受组装机，官方渠道可查询原装整机配置；原厂3年全免费保修服务（配件+人力）



	
	

	2
	机架式工控机
(11台)
		机箱
	标准19英寸机柜安装、高度小于等于4U，深度去除前置把手实际安装深度小于等于500mm
15槽上架式机箱，支持前部可访问风扇
前部可访问空气过滤器，方便系统维护
可锁前门，防止未经许可的访问

	处理器
	8P核、4E核、20线程，P核基础频率不低于3.6GHz，缓存不低于25MB (不接受有elevated operating voltage稳定性问题影响的CPU)

	主板
	CPU插槽LGA1700支持12th/13th/14th系列处理器；内存支持4条 288-pin针脚 DDR5 non-ECC，最大可扩展至192GB

	内存
	32G DDR5

	硬盘
	1TB SATA SSD 6.0Gb/s (支持快换盒)

	显卡
	处理器集成显示控制器、支持VGA；HDMI；Display Port

	PCI扩展性
	2 PCIe×16 Gen 4 expansion slots(1×Gen5×8 link, 1×Gen4×8 link)

	
	2 PCIe×8 expansion slots(1×Gen4×4 link, 1×Gen3×4 link)

	
	2 PCIe×4(1 × Gen 4 ×4 link, 1 × Gen 3 ×4 link)

	
	1 PCIe×1 Gen 4 expansion slot

	存储控制器
	4个板载 SATA3.0 支持AHCI；M.2插槽支持 PCIe×4 M-key 2280
支持DVD

	I/O扩展性
	6 USB 3.2 Gen 1 ports (4 rear, 2 via header)

	
	7 USB 2.0 ports (4 rear, 2 via header, 1 internal Type-A)

	
	最大支持6个串行接口，COM1、COM2和COM4~6为RS-232; COM3支持RS-232/422/485

	网卡
	2×GbE + 2×10GbE（SFP+接口含多模模块）

	电源
	500W AC 100~240V 宽压电源

	环境温度
	0~60°C 广泛的环境温度支持

	显示终端
	27英寸2k高清显示终端，支持挂壁，100Hz HDMI+DP接口

	其他
	主机要求原厂配置，不接受组装机，官方渠道可查询原装整机配置；原厂3年保修服务



	
	

	3
	商务条款
	报价时需提供品牌、型号、详细配置清单以及产品彩页。
交货期：自合同签订日起7周内完成交货。
交付进度：一次性交付。
付款方式：预付合同总金额的50%，货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后30个工作日内付清尾款。
验收指标及验收要求：以合同指标为依据验收，并附合格证及必要的技术资料。
保修及售后服务：原厂3年保修服务。
	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：


