中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	红外FEL实验室EMC升级测试
	针对红外FEL实验室电磁信号扰动大的问题，进行电磁兼容性（EMC）升级改造，并提供一整套实验室测量分析报告，其中接地均压环整体电阻＜0.5Ω，总长≥100 m，不锈钢网络桥架总长≥80 m。升级测试得到采购人认可后，提供一套切实可行的实验室标准化EMC方案。
	
	

	2
	商务条款
	[bookmark: _GoBack]交货期：1个月 
交付进度：合同签订后1个月内完成升级测试内容并提供相关报告文件
付款方式：
合同签订后，预付合同总额50%；完成验收后，支付合同尾款。
验收指标及验收要求：
根据国家或者行业标准，借鉴CERN等国内外实验室经验，供应商提供采购人认可的电能质量记录、接地干扰电流测量、电源共模干扰测量、接地电阻测量、实验室环境近场与远场测量等分析报告，包括准备所需测试的测量工具。
阶段性检查要求：
采购人、供应商双方应指定技术代表以沟通联络制造中所有事宜。
	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
