中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	分光棱镜及准直透镜
	分光棱镜：口径：25.4mm×25.4mm×25.4mm；分光比：50%±5%；透射面形误差(@1mm光斑测试)φ15mm内，优于150nrad；φ5mm内，优于100nrad。
准直透镜：尺寸：φ25.4mm×5mm；焦距：800mm(±0.4mm)；透射面形误差(@1mm光斑测试)：φ15mm内，优于250rad；φ5mm内，优于100nrad。
光洁度：20/10@φ15mm。
总数量：数量：5组（1组包括分光棱镜和准直透镜各1件）。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订4个月内完成交付。
交付进度：2个月内，提供分光棱镜及准直透镜2组，至少保证1组合格的分光棱镜及准直透镜(φ5mm内综合透射面形误差≤100nrad）。
4个月内，提供分光棱镜及准直透镜3组，至少保证1组合格的分光棱镜及准直透镜(φ5mm内综合透射面形误差≤100nrad）。
[bookmark: _GoBack]付款方式：合同签订后20个工作日内甲方预付20%合同款。到货验收合格后，由乙方开具发票，甲方在20 个工作日内支付剩余80%货款。
验收指标及验收要求：
分光棱镜：口径：25.4mm×25.4mm×25.4mm；分光比：50%±5%；透射面形误差φ15mm内，优于150nrad；φ5mm内，优于100nrad。
准直透镜：尺寸：φ25.4mm×5mm；焦距：800mm(±0.4mm)；透射面形误差：φ15mm内，优于250rad；φ5mm内，优于100nrad。
光洁度：20/10@φ15mm。
总数量：5组；至少保证2组合格分光棱镜与准直透镜。
	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：
