中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	分子泵
	分子泵个数      2个
极限压强        约1×10-8 Pa
分子泵抽速：    约700L/s；
分子泵接口:      DN160 CF-F  	2个
分子泵控制器	  2个

前级泵个数      1个
前级泵抽速：    > 18m³/h	干泵   

前级耐压        ≥800Pa
N2压缩比        > 1×1011

	[bookmark: _GoBack]
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
