中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	脉冲信号发生器
	窄脉冲上升/下降时间<200ps；
脉冲重复频率≥1Hz;
单台4通道，支持多通道同步；
输出脉冲信号幅度>100mV，幅度可调；
输出脉冲宽度可调，最小脉冲宽度<500ps；
随机抖动<5ps；
	
	

	2
	商务条款
	交货期：
合同签订后8周到货。
交付进度：
一次性到货。
付款方式：
合同签订后付款30%；验收合格后付款70%。
验收指标及验收要求：
按照合同约定进行验收，验收指标需满足下列技术参数需求：
· 窄脉冲上升/下降时间<200ps；
· 脉冲重复频率≥1Hz;
· 单台4通道，支持多通道同步；
· 输出脉冲信号幅度>100mV，幅度可调；
· 输出脉冲宽度可调，最小脉冲宽度<500ps；
· [bookmark: _GoBack]随机抖动<5ps；
保修及售后服务：
主机保修3年。


	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
