中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	冲击磁铁镀膜陶瓷真空室

	总长度300mm，陶瓷管净长度203mm，陶瓷管截面为跑道型，截面尺寸：宽90mm高50mm，壁厚5 mm；两端使用CF100标准不锈钢法兰，一端有波纹管，一端无波纹管,波纹管内部须有RF屏蔽；内壁镀钛膜，方电阻0.3-1.0欧姆，表面有两根纵向隔离条纹，两个横向隔离条纹，真空漏率小于1*10E-10 torr*l/s，设计投产图纸须经甲方审核，双方会签后方可投产。
    采购数量为2件。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：签订合同后12个月内。
交付进度：供货方于合同生效之日起12个月内将货物送达至采购方指定地点。
付款方式：
（1）合同签订后，支付合同总价的50%；
（2）货到采购方指定地点并且经采购方验收合格后，支付合同总价的50%。
验收指标及验收要求：厂家按照双方会签的“设计投产图纸”中的技术参数要求进行出厂测试并提供测试报告。验收期间，货物数量、规格型号等与“设计投产图纸”中的描述的技术参数要求不符，或存在质量问题的，供货方应在接到采购方异议之日起 3日内更换合格产品重新交付至采购方指定地点，并承担因此而发生的相关费用。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
