中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	
光栅基底
	1、光栅基底：200(±0.5)×40(±0.5)×50(±0.3)mm；
2、有效孔径(长×宽): ≥180mm×30mm；
3、子午面曲率半径Tangentid≥100km；弧矢面曲率半径sagittal ≥20km;
4、子午面面型误差≤0.15urad；弧矢面面型误差≤1urad；
5、粗糙度≤0.3nm（RMS)；
[bookmark: _GoBack]6、光洁度：20/10;
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订3个月内完成交付，2个月内，提供2-3件合格的光栅基底。
交付进度： 2个月内，提供2-3件合格的光栅基底。3个月内，提供6件合格的光栅基底。
付款方式：合同签订后预付40%，验收合格后付款60%. 
验收指标及验收要求：
1、光栅基底：200(±0.5)×40(±0.5)×50(±0.3)mm；
2、有效孔径(长×宽): ≥180mm×30mm；
3、子午面曲率半径Tangentid≥100km；弧矢面曲率半径sagittal ≥20km;
4、子午面面型误差≤0.15urad@1mm测试光斑；弧矢面面型误差≤1urad；
5、粗糙度≤0.3nm（RMS)；
6、光洁度：20/10;
保修及售后服务：
1.基底在接收后，由于清洗造成的表面出现亮丝等现象时，厂家免费返修服务；
2.基底在后期使用过程中出现问题时(表面损伤不超过30nm)，厂家免费提供一次返修服务。
	
	




公司名称（盖章）：
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