技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	
条带束流位置检测器电极及真空室
	1、检测器除Feedthrough外，尤其焊缝位置相对磁导率μ小于1.02；
2、极限真空度小于5E-7 Pa，罩检总漏率小于5E-11 mbar*L/s，残余气体分析无油污染迹象；
3、检测器按图纸要求激光电刻位置编号以及Feedthrough标记号；
4、图纸关键公差如长度、平面度、垂直度和同轴度等，需采用三坐标测量仪进行测量，结果写入出厂验收报告；
5、其余要求详见图纸
注：
1)	该条带束流位置检测器电极及真空室，以及Feedthrough配件（甲方提供）于工厂焊接组装完成后再进行运送， 确认图纸后6个月内交付每种规格条带束流位置检测器首件，14个月内批量交付；
2)	乙方根据实际工艺要求对甲方所提供图纸进行修改，并提供经甲方审核签字同意修改的图纸 2套；
[bookmark: _GoBack]3)	乙方需提供原材料检测记录，质量检测记录、标准件合格证等原件或复印件，最终出厂验收记录等，纸质版2套。
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