技术指标及商务要求响应表

	
	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	激光干涉仪
	1
	控制器
	3通道 激光波长1550nm 分辨率1pm 带宽2.5MHz 采样频率10MSa/s接口:USB 2.0，千兆以太网， 数字差分接口(AquadB，串行数据等) 模拟/数字输入和输出 API控制开发协议 质保期一年
	
	

	
	2
	扩展盒
	3通道 数字差分接口 数字GPIO 1x DAC 2x DAC 1x ADC 2x ADC （100 kHz 16位）
	
	

	
	3
	差分探头
	真空环境下使用 差分测量 参考光路和目标光路两路 工作距离13-650mm连接光纤>1m
	
	

	
	4
	常规探头
	真空环境下使用 准直光束 工作距离13-650mm 连接光纤>1m
	
	

	
	5
	测量程序
	滤波程序 低反射测量 大工作距离测量
	
	

	
	6
	适配器
	一英寸夹持器 
	
	

	
	7
	光纤真空馈通
	3个光纤真空引线(SM1310)  DN40CF法兰
	
	

	
	8
	环境模块
	测量温度 真空度和湿度 校正由环境参数变化引起的折射率变化
	
	

	
	9
	校准包
	功率计  光纤耦合器 校准差分传感器头
	
	

	
	10
	软件
	Windows GUI,driver/API for Windows, Linux, C, Python, LabVIEW
	
	

	
	11
	其他配件
	光纤>1.5m FC/APC连接器 接头(FC/APC - FC/APC适配器)
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