中国科学技术大学国家同步辐射实验室
[bookmark: _GoBack]技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	质量分析器组件
	
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]1、按图纸加工零件，零件表面不得有明显划痕，精密零件超声清洗后，组装捡漏，漏率低于2.0E-8 Pa.m3/s；
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]2、配备ADC采集卡，采样率4GS/s，带宽2GHz；
3、离子探测器配备4片Φ25/6-4μm微通道板；
4、质量分析器质量分辨大于8000，基于单光子电离，检测灵敏度大于10ppb，提供测试方法与报告。

	
	

	2
	商务条款
	
交货期：合同签订后4个月内。
交付进度：加工2个月，调试及测试2个月。
[bookmark: _Hlk201049462]付款方式：合同签订后支付合同总额的40%，设备到货并调试验收合格后，支付合同尾款。
验收指标及验收要求：提供测试报告，满足技术参数要求。
阶段性检查要求：定期提供项目进展，关键节点提供进展报告。
保修及售后服务：质保期1年。
	
	





公司名称（盖章）：
                             日期：


