中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	一级网点顶端结构及投点结构
	一级准直网点顶端结构
（装配图）
包括两种延伸靶（固定、万向）见图纸
	
	

	
	
	一级准直网点顶端结构-顶板
（零件图）
按图纸标注材料和公差要求加工 见图纸
	
	

	
	
	一级准直网顶端结构-中心墩
（零件图）
按图纸标注材料和公差要求加工 见图纸
	
	

	
	
	一级准直网顶端结构-万向延伸靶标座
（零件图）
按图纸标注材料和公差要求加工 见图纸
	
	

	
	
	一级准直网顶端结构-固定延伸靶标座
（零件图）
按图纸标注材料和公差要求加工 见图纸
	
	

	
	
	一级准直网-投点机构
（装配图）见图纸
	
	

	
	
	一级准直网-投点机构-仪器安装盘
[bookmark: _GoBack]（零件图）见图纸
	
	

	
	
	供货周期：合同签订后4个月内
	
	

	
	
	备注：
1.与顶端结构配合的预埋螺柱由乙方提供，每个顶端结构配12根，单根长度不超过1米，材料不低于普通304不锈钢，具体尺寸及规格根据实际要求选配；乙方应提供配合投点结构相同尺寸规格的地脚膨胀螺栓不少于50根；乙方应提供配合装配的各种规格螺栓螺母垫片等不少于200套；
2.图纸关键公差如长度、平面度、垂直度和同轴度等，需要采用三坐标测量机进行测量，对于图纸上标注的工件粗糙度，需要用具有产品合格证或标定证书的粗糙度测量仪来检测，并将上述结果写入出厂验收报告；
	
	

	
	
	付款要求：乙方在中标后需要先加工一套样件，通过测试后甲方支付第一笔预付款，若未通过测试则合同解除。
	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
