技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	红外光谱仪漫反射反应池
	1.适配布鲁克80V红外光谱仪，中标后提供接口方案 ；
2.反应腔材质：SS316，含红外视窗（两个）及观察口 ；
3.工作压力范围：1.0-E3mbar至3MPa ；
4.温度范围：室温（25℃）到500℃ ；
5.温控单元：升温速率可调可控，含通讯接口；
6.含冷却水接口（Φ8mm快卸）和气路接口（Φ6mm快卸），冷却水和气路用户自备。
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