中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	超高真空四维样品架、晶振探测器和电子束蒸发源
	超高真空四维样品架，数量1套。用于极紫外电子态表征及光刻工艺实验站 MBE系统样品的处理（制备、传送及样品位置、角度的精确控制等）。
工作温度范围：180K-1000K（液氮制冷+热辐射或电子束加热），温度稳定性小于±1℃； X、Y 轴移动范围：±12.5 mm（手动）、Z 轴移动范围400 mm（电动）；位移精度≤0.1mm ；R 旋转±180°（电动），CF100安装法兰。样品面朝下。带样品架加热控制器和线缆，线缆长度大于4m；控制器支持RS485通讯；带蒸发源附件，CF35安装法兰，最高加热温度≥1400度，带手动shutter,插入深度180mm，不包括蒸发源控制器。
晶振探测器用于极紫外电子态表征及光刻工艺实验站蒸发源蒸发速率的标定，数量5套。
CF35安装法兰，带水冷，可以无shutter；振荡器分辨率0.01Hz,带控制器，控制器支持RS485通讯。线缆长度大于4m，插入深度300mm。
电子束蒸发源用于极紫外电子态表征及光刻工艺实验站MBE系统薄膜蒸镀，数量2套。
CF35安装法兰，最高加热温度大于3000度，带手动shutter,插入深度200到300mm之间，包括蒸发源控制器，蒸发源控制器带RS485通讯接口。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：
乙方于合同生效之日起10个月内将货物送达至甲方指定地点
付款方式：
方式一： （1）合同签订后，买方支付合同总价的30% ；（2）货到指定地点并且验收合格后，买方支付合同总价的70%。
方式二：采用信用证方式或凭发货单据（运单）电汇预付90%，尾款待验收合格之后支付。
验收指标及验收要求： 
提供出厂合格证或者出厂测试报告
保修及售后服务：乙方对其所提供设备的免费保修期为12个月。质保期内，非人为故障所需更换的零配件，不另收取人工费和差旅费。
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