中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	SiC脉冲开关组件
	[bookmark: OLE_LINK2]采用可多模块并联使用的SiC开关模块，基于模块化组合化设计，研制脉冲开关组件。单个脉冲开关组件输出电压大于1kV，输出脉冲电流大于1.5kA。所有脉冲开关组件采用统一的驱动和定时控制。固态调制器组件结构需要快速插拔式设计，可实现快速更换，具有较好的可维修性。脉冲开关组件集成安装。
采购数量为18件。
单个模块化SiC脉冲开关组件技术指标：
脉冲电压：≥1kV
脉冲电流：≥1.5kA
脉冲前后沿：≤1us（10%-90%）
脉冲宽度：≥5us
脉冲频率：≥500Hz
	
	

	2
	商务条款
	交货期：签订合同后8个月内。
交付进度：供货方于合同生效之日起8个月内将货物送达至采购方指定地点。
付款方式：
（1）合同签订后，支付合同总价的60%；
（2）货到采购方指定地点并且经采购方验收合格后，支付合同总价的40%。
验收指标及验收要求：，单个脉冲开关组件按上述技术指标测试，所有脉冲开关组件需要通过短路保护测试，需提供出厂测试报告和合格证，技术人员后期需要配合进行系统调试。验收期间，货物数量、规格型号等与描述的技术参数要求不符，或存在质量问题的，供货方应在接到采购方异议之日起 3日内更换合格产品重新交付至采购方指定地点，并承担因此而发生的相关费用。
保修及售后服务：产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。
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