中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	热电离规管及控制器
	可测量真空范围≤3.0x 10-11mbar；CF35接口；可替换灯丝；材质为铱丝或钨丝；真空计含RS232/485通讯接口，可设置setpoint，带延时功能；可快速切换灯丝；含degas功能。耐烘烤温度不低于200°C，耐烘烤线长度10米或以上。
	
	

	2
	全量程规管及控制器
	可测量真空范围5 x 10-9mbar 至1000mbar；CF35接口；任意角度安装；控制器含RS232/485通讯接口，耐烘烤温度不低于120°C，含5米或以上通讯线。
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