中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	触发信号扇出模块
	（1）模块功能：将同步触发信号1分16路扇出
（2）信号类型：方波，占空比50%
（3）信号频率：1kHz-100kHz
（4）信号输入：1路光信号，接口为HFBR-2412TZ；1路电信号，3.3V TTL，接口为SMA；两类信号输入互为备份
（5）信号输出：16路光信号，接口为HFBR-1414TZ；16路电信号，3.3V TTL，接口为SMA；两类信号输出互为备份
（6）机箱规格：19英寸标准机箱
数量：12台
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后6个月内将货物送达至甲方指定地点。
付款方式：合同签订后支付合同总额的50%，货到验收合格后支付合同尾款。
验收指标及验收要求：按上述规格和要求的技术指标。
保修及售后服务：
产品质保期为  24  个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保。

	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
