中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	准直测量二级控制网网点结构件加工
	墙面1.5英寸目标靶座（装配图）720件
地面1.5英寸目标靶座（装配图）720件
顶面1.5英寸目标靶座（零件图）350件
加密墙面三角靶座（装配图）180套
加密地面靶座（装配图）180件
共2150件
	
	

	4
	商务条款
	供货周期：合同签订后8个月内
交货进度：一次性交付
验收方式：厂家出具产品检验合格证，现场验收
备注：
[bookmark: _GoBack]1.图中备注的配套铷磁铁和卡簧由乙方中标人提供，交付时装配好；
2.与图纸相配套的螺钉、螺母、垫片，膨胀螺钉等均由乙方按照实际数量配套
3.乙方在中标后，需要根据甲方提供的报价图纸，出具细化的加工工艺图纸并得到甲方认可后再进行加工；
4.乙方每种靶标加工5件首批件，经过甲方质量验收合格后再批量生产；
5.图纸关键尺寸和公差，需要采用专门检定仪器进行测量，检定仪器需要有一年以内的有效合格证书，对于图纸上标注的工件粗糙度，需要用具有产品合格证或一年以内标定证书的粗糙度测量仪来检测，一并将上述结果写入出厂验收报告；由于产品数量交多，采用抽样检测，每批次抽样率不低于6%，甲方可以不定期参与具体抽样检测。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
