中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	磁铁电源同步控制器
	1.同步控制器提供输入信号的扇出功能，每台同步控制器应有不少于36路光输出ST接口，规格HFBR1414。同步控制器具有光电双输入接口，光或电输入自适应。其中光输入接口为ST，规格HFBR2412；电输入接口为SMA，规格TTL3.3V。
2.如同步控制器采用同步板卡多级级联的形式，每台同步控制器最少需安装2块同步控制板卡，最多可安装4块板卡。每块同步控制板卡具备以下接口：1路电输入SMA接口，规格TTL3.3V；1路光输入ST接口，规格HFBR2412；1路电输出SMA接口，规格TTL3.3V； 不少于10路光输出ST接口，规格HFBR1414。
3.同步控制器的所有输入、输出接口都应整齐合理地布局在设备前面板上，具有清晰的代码\标号\文字标识，并用对应的信号灯指示每个输入输出的工作状态。
4.同步控制器可响应的输入信号频率≤20Hz，脉宽为4-20us。
5.同步控制器输出信号的抖动不大于40ns，一致性（即两路信号的相对延时）不大于40ns。
6.同步控制器输入电源：100-240V AC，50/60Hz，有独立电源开关和电源指示灯。
7.机箱材质：铝合金或钢板，面板按照甲方要求印制。
8.安装尺寸：标准19寸机架式安装，高度≤4U，具有挂耳可方便安装。
数量：31台
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后90天内将货物送达至指定地点。
交付进度：一次性完全交付。
付款方式：签订合同后，支付合同总价的50%；货到现场、验收合格后，支付合同尾款。
注：最后一次付款前，供应商须向采购人提供100%合同价款的正规增值税专用发票。
验收指标及验收要求：提供产品合格证。
保修及售后服务：保修期36个月，起始日期以收到货物并通过验收之日开始计算。质保期内，所需更换的零配件，不另收取人工费及差旅费；质保期到期后，所需更换的零配件价格仅收取成本价。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
