技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	电子束蒸发源
	加热丝灯丝电流:  4.5A
高压（最大）:	2KV
高压发射电流:	200mA
带PID控制：	包含
靶材:	0.25cc，坩埚
法兰尺寸:	DN40CF
烘烤温度:	150℃
[bookmark: _GoBack]内置水冷模块：包含
挡板：	手动Ta挡片
	
	











                                   公司名称（盖章）：
                               日期：
