中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	低能电子衍射仪
	CF100法兰接口，需配备至少三个减速场栅极，Z方向可调范围：100mm，样品工作距离：23mm，电子枪灯丝材料： Ir或LaB6；电子枪能量范围可达到3000eV，Mu金属屏蔽，烘烤温度可达250℃。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：乙方于合同生效之日起 18个月内将货物送达至甲方指定地点。
付款方式：签订合同后支付合同总额的60%，货到验收合格且收到全额发票后支付合同尾款。
验收指标及验收要求：提供出厂合格证或者出厂测试报告。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：保修期12个月，质保期内，非人为故障所需更换的零配件，不另收取人工费及差旅费。
	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
