技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	调制组件及触发
	总峰值功率：200MW；充电电压：最高1250V；输出电压：最高1250V；输出电流：最大2000A；脉冲宽度：0～3μs可调；脉冲前沿：≤1.8μs；（仅放电回路）脉冲后沿：≤1.8μs；（仅放电回路）重复频率：1～10Hz可调；脉冲顶部平坦度: ≤0.5%(1μs内)
	
	

	2
	充电机
	[bookmark: _GoBack]输出电压：正输出，0V～1250V连续可调；输出功率：平均17kW；输出电压纹波：≤0.1% （额定电压时，外接储能电容测量）；输出电压稳定度：≤200ppm； （均方根值，仅电源）负载调整率：≤1%，抗负载短路；冷却方式：水冷/风冷；保护：具有过压、过流、过温、软启保护；
	
	











                                   公司名称（盖章）：
                               日期：
