中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	电子干燥柜
	1、内部尺寸≥1100×650×1600(mm)；
2、湿度范围：20 %-60 %RH（可设置）；湿度误差：± 3 %RH；
3、可测温，温度误差± 1℃；
4、电子降湿，无消耗品；无需气源，不排水；
5、门上为防暴钢化玻璃；
6、其中一台电子干燥柜加氮气模块。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后一个月内交付五套干燥柜，另外五套干燥柜2025年12月31日前交付。
付款方式：合同签订后预付50 %；全部交付验收合格后付尾款50 %。
注：以上第2次付款前，乙方须向甲方提供100%合同价款的正规增值税专用发票。
验收指标及验收要求：厂家需提供出厂合格证。
保修期：厂家对其所提供设备的免费保修期至少1年。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
