中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	S波段固态放大器
	1. [bookmark: OLE_LINK7]工作频率：2856 MHz 。
2. 最大输出脉宽：≥6 μs 。
3. 饱和状态输入功率：≤7 dBm 。
4. 饱和状态输出功率：≥2 kW 。
5. 2kW输出幅度抖动(RMS，4 h)：≤ 0.02% 。
6. 2kW输出相位抖动(RMS，4 h)：≤ 0.02°。
7. 2kW脉冲内输出幅度最大偏差（ 1μs 脉冲内峰峰值）：≤0.5% 。
8. 2kW脉冲内输出相位最大偏差（ 1μs 脉冲内峰峰值）：≤0.5°。
9. 输入功率口：N-F座 。
10. 输出功率口：N-F座 。
[bookmark: _GoBack]数量：2台
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后1个月。
交付进度：1个月内一次性交付。
付款方式：合同签订后支付50%；收到货并验收合格后支付50% 。
验收指标及验收要求：
1. 工作频率：2856 MHz 。
2. 最大输出脉宽：≥6 μs 。
3. 饱和状态输入功率：≤7 dBm 。
4. 饱和状态输出功率：≥2 kW 。
5. 2kW输出幅度抖动(RMS，4 h)：≤ 0.02% 。
6. 2kW输出相位抖动(RMS，4 h)：≤ 0.02°。
7. 2kW脉冲内输出幅度最大偏差（ 1μs 脉冲内峰峰值）：≤0.5% 。
8. 2kW脉冲内输出相位最大偏差（ 1μs 脉冲内峰峰值）：≤0.5°。
9. 输入功率口：N-F座 。
10. 输出功率口：N-F座 。
保修及售后服务：2年质保及免费维修。出现故障时，6小时内响应，48小时内解决故障。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
