中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	在线元件靶标座
	详见图纸
	
	

	2
	商务条款
	采购套数：4500套（包含靶座、铷磁铁、卡簧、防尘帽）
供货周期：合同签订20天后开始供第一批货，供应不少于500套，合同签订三个月内全部供完。
备注：
1零件图中备注的配套铷磁铁和卡簧由乙方中标人提供，交付时装配好；
2.单个靶标座需要根据甲方要求用激光刻点名，具体点名编号规范由甲方后期制定；
3.每个靶标座乙方还需要根据零件尺寸规格提供塑料防尘帽，具体形制和编号规范由甲方后期制定；
4.图纸关键尺寸和公差，需要采用专门检定仪器进行测量，检定仪器需要有一年以内的有效合格证书，对于图纸上标注的工件粗糙度，需要用具有产品合格证或一年以内标定证书的粗糙度测量仪来检测，一并将上述结果写入出厂验收报告；由于产品数量交多，采用抽样检测，每批次抽样率不低于6%，甲方可以不定期参与具体抽样检测；
5.加工材料磁导率必须低于1.05，乙方需要提供材料的第三方检测报告或者有合格证的磁导率检测仪器现场抽检产品的磁导率。
6. 乙方在中标后需要先加工20套样件，通过测试后甲方支付第一笔预付款，若未通过测试则合同解除。
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