中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	真空测量及联锁线缆
	真空规线芯数1芯，线规20AWG,内直径3mm外直径5mm，绝缘带屏蔽层，耐压5kVDC，导体电阻≤42Ω/km @20℃，阻抗50±3 Ω，电容≤106 pF/m，最小弯曲半径80mm；总长5500米。
2芯线：耐压300VAC/DC，导体直径0.9mm，外直径＞6mm，导体电阻≤39Ω/km @20℃，绝缘带屏蔽层；总长4000米。
6芯线：耐压300VAC/DC，导体直径0.9mm，外直径＞6mm，导体电阻≤39Ω/km @20℃；总长2000米。
以上真空规线缆接头需适配MAG060真空规及VGC083真空计，每根线缆2个接头。厂家负责现场制作线缆接头及配合完成线缆和设备接线工作。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后4-6周内
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后支付合同总额的50%，到货后支付合同总额的40%，验收合格后支付合同尾款。
验收指标及验收要求：上电测试无问题
保修及售后服务：质保1年
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
