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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	计量线站反射率计改造
	
数量：1套
1. 增加一维转动调节机构，用于放置反射样品，承重≥10kg，放置样品最大为200*40*50mm，行程±10°，分辨率0.0012°，重复定位精度0.01°
2. 增加一维直线调节机构，用于放置光电二极管，行程±35mm，分辨率1μm，重复定位精度10μm
3. 含控制器及对应真空馈通
4. 使用环境：≤1E-4Pa真空
5. 含控制软件，另需提供标准EPICS7接口

	
	

	2
	商务条款
	
合同签订后6个月内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：甲方预付合同总金额的40%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的60%。
验收指标及验收要求：根据出厂合格证验收。
保修及售后服务：质保期一年，售后需在24小时内响应。
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