中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	全站仪
	硬件配置要求：
1.处理器 1GHz 双核  操作系统-Windows EC7；2.自动对焦望远镜  放大倍数/焦距范围30x/1.7m 至无穷远；3.马达 直驱，压电陶瓷技术,转速最大180°；4.显示屏和键盘	彩色，触屏，双面；5.电源 可更换内置锂电池使用时间7–9小时；6.数据存储 内存 2GB ；7.防尘防水 IP65 。
	
	

	
	
	测量精度要求：
1角度测量  Hz, V  绝对编码，连续，四重角度探测	0.5"
2距离测量 有棱镜 0.9m 至 > 3500 m；
无棱镜/任何表面0.95m 至 > 1000 m
精度	 配合棱镜 0.6mm+1ppm
                     任何表面 2mm+2ppm
3图像 广角相机和望远镜相机	传感器	500万像素 CMOS 传感器；
视场 (广角相机/望远镜相机)  19.4°/ 1.5°；
帧频率 高达20帧每秒
4自动照准 (ATR) 范围   1500 m；ATRplus 精度0.5"；动态锁定视场角 ±20°；超级搜索范围 360°； 
棱镜 300 m ；导向光 (EGL)	工作范围 5 –150 m 
5自动量高模块  测高精度 1.0mm；测高范围 0.7m-2.7m；操作3个无限位驱动，1个伺服对焦驱动，2个自动对焦按键，用户自定义快捷键	
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