中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	信号源
	频率范围：10MHz—12GHz；
功率范围：-110dBm~+15dBm；
相位噪声：100MHz：≤-152dBc/Hz@1kHz、≤-161dBc/Hz@10kHz、≤-165dBc/Hz@1MHz，1GHz：
≤-140dBc/Hz@1kHz、≤-148dBc/Hz@10kHz、≤-155dBc/Hz@1MHz，10GHz：≤-122dBc/Hz@1kHz、
≤-130dBc/Hz@10kHz、≤-140dBc/Hz@1MHz；
杂波： ＜-85dBc（10MHz至6GHz）、＜-80dBc（6GHz至12GHz）；
谐波： ＜-75dBc（10MHz至1GHz）、＜-55dBc（1GHz至12GHz）。
数量：1台
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后90天内
交付进度：合同签订完成后90天内交货
付款方式：合同签订后预付合同总额的20%，货到验收合格后付合同尾款
验收指标及验收要求：以厂家出厂合格证作为验收依据
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：质保期两年以上
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
