中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	Johann型XES光谱仪探测器
	采购一台Johann型XES光谱仪探测器，具体技术参数要求如下：探测器类型为混合计数；传感镀层为Si；感光面积≥70×25 mm2；像素大小≤55×55μm2；工作能区范围为4-10 keV；最大工作帧率≥80 fps；量子效率≥ 90%@4 keV；最大光子计数率≥ 3×108 phs/s/mm2；工作环境为大气常压（1 Bar）；冷却方式为风冷或水冷。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：签订合同后8个月
付款方式：（1）合同签订后，支付合同总价的30%；（2）货物出厂测试合格并发货后，支付合同总价的60%；（3）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，支付合同总价的10%。
验收指标及验收要求：标准产品提供出厂报告。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：提供至少1年的免费保修，包含人工、维修及零件等费用。在保修期内，供货商需要及时提供维修服务，包括产品的正常检修、维护等。保修期自验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致设备停用的时间从保修期中扣除。
	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：
