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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	真空管道及支架
	机械真空泵组，泵抽速30m³/h，包含真空管道L1（长度5400mm），真空管道L2（长度3400mm），真空管道L3（长度3400mm），真空管道L4（长度1600mm），真空管道L5（长度11400mm），真空管道L6（长度5400mm），真空管道L7（长度1900mm），真空管道L8（长度2900mm），真空管道L9（长度600mm），ISO63法兰，管道规格54×2mm，预留KF40接口，漏率优于1.0E-10Pa*m³/s；管道需配置可调管道支架；配置真空测量设备，包括真空规，真空计，以及真空规连接三通，卡箍，密封圈等（管道长度及放置位置可能会微调）。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后支付30%合同款，货到验收合格且收到全额发票后付清尾款。
验收指标及验收要求： 厂家出具产品检验合格证，现场完成验收。
保修及售后服务：质保期1年
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