技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	磁铁
	螺线管电磁铁：
内径：300mm
高度：600mm
磁场分布：中心轴线最高磁场不小于1000高斯；边缘轴线尺寸不小于750高斯
冷却方式：风冷，能连续工作24小时以上
电源1：
60V 50A；数字电源，能够通过RS232/485通讯协议对其进行状态采集和参数设定。
电源2：
60V 20A；数字电源，能够通过RS232/485通讯协议对其进行状态采集和参数设定。
线缆：
[bookmark: _GoBack]不小于15米
	
	











                                   公司名称（盖章）：
                               日期：
