中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	激光脉冲压缩器
	1、输入脉冲宽度：1 ps；
2、输入光谱宽度：2 nm；
3、输入中心波长：800 nm；
4、输入能量：1 mJ@100 Hz；
5、输出脉宽：＜100 fs；
6、输出能量：＞500 μJ（@100 Hz）；
7、输出光谱宽度：＞20 nm。
数量：一套
	
	

	2
	商务条款
	交货期：收到预付签订后6个月内。
付款方式：合同签订后支付合同总额的40%，阶段性检查合格后支付合同总额的30%，货到验收合格后支付合同尾款。
验收指标及验收要求：
1、 输入脉冲宽度：1 ps；
2、 输入光谱宽度：2 nm；
3、 输入中心波长：800 nm；
4、 输入能量：1 mJ@100 Hz；
5、 输出脉宽：＜100 fs；
6、 输出能量：＞500 μJ（@100 Hz）；
7、 输出光谱宽度：＞20 nm。
阶段性检查要求：完成产品设计方案并完成脉冲压缩器的腔体搭建。
保修及售后服务：12个月内保修，48小时内（工作日）响应，保修期内需方在正常使用情况下，供方提供免费维修维护。
	
	




公司名称（盖章）：
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