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	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	前级高压电源（1台）
	前级高压电源为AMD励磁脉冲源储能电容充电。具体指标要求：
输出电压：15 kV，功率10 kJ/s，
重复频率：50 Hz，重复稳定度≤0.4 %。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内。
交付进度：供货方于合同生效之日起3个月内将货物送达至采购方指定地点。
付款方式：
1.关境内提供的货物：
（1）合同签订后，支付合同总价的50%；
（2）货到采购方指定地点并且经采购方验收合格后，支付合同总价的50%。
2.关境外提供的货物：
（1）供应商须与采购方、采购方指定的外贸代理公司签署采购方、供应商、外贸代理公司三方合同。
（2）由外贸公司开立以供应商为受益人的合同金额90％的不可撤销信用证，供应商凭货物发运单据议付该笔款项。
（3）货到采购方指定地点安装调试验收合格后，供应商提供用户签字并盖章的验收合格报告，外贸公司支付合同总价的10%给供应商。
（4）采购方与外贸代理公司的付款方式由双方签署的外贸代理合同约定。
验收指标及验收要求：厂家按照技术参数要求进行出厂测试并提供测试报告，验收指标如“规格和技术参数”中的描述所示。验收期间，货物数量、规格型号等与“规格和技术参数”中的描述的技术参数要求不符，或存在质量问题的，供货方应在接到采购方异议之日起 3日内更换合格产品重新交付至采购方指定地点，并承担因此而发生的相关费用。
保修及售后服务：产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。
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