中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	波导真空过渡段
		类型
	数量
	漏率
	真空度
	其他

	CF100-CF100垂直过渡
	44
	1E-11 Pa.m3/s
	5E-8 Pa
	详见图纸标注要求

	CF100-CF100直角过渡
	20
	1E-11 Pa.m3/s
	5E-8 Pa
	

	CF35-CF63  波纹管段
	1
	1E-11 Pa.m3/s
	5E-8 Pa
	

	过渡段配有CF35 盲板
	80
	
	
	




	
	

	2
	商务条款
	交货期：10个月
交付进度：
其中13套垂直过渡、5套直角过渡、15个CF35盲板需在签订合同后4个月内交货。
所有剩余部件需在签订合同后10个月内交货。
付款方式：
1.合同签订后，支付合同总价的40%；
2.全部设备出厂经甲方预验收后，支付合同总价的30%；
3.全部设备货到现场并经安装调试验收合格后，支付合同总价的30%。
注：以上第3次付款前，乙方须向甲方提供100%合同价款的正规增值税专用发票。
验收指标及验收要求：
验收指标：
1. 单件过渡段真空漏率≤1E-11 Pa.m3/s，真空度好于5E-8 Pa；
2. 形位公差符合图纸标注要求。
验收方式：
1. 每件过渡段均需通过氦质谱检漏仪进行检漏达到验收指标；
2. 过渡段可单件或串联通过离子泵抽气获得真空度验收指标。
阶段性检查要求：
1. 首批交货检查：真空度、漏率及形位公差
2. 最终交货检查：真空度、漏率及形位公差
3. 生产周期间进度检查及加工质量检查
保修及售后服务：
乙方对其所提供设备的免费保修期为1年，同时提供终身维护服务。保修期从全部产品验收合格之日起算。乙方应在接到报修通知后24小时内响应，48小时内派技术人员到达现场，72小时之内排除故障。
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