中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	远红外下游谐振腔
	远红外下游谐振腔包括腔镜运动调节机构、配套的真空腔体、支撑结构、腔镜夹持机构及辐射防护等组件，能够与现有设备进行适配，保证腔室真空度好于 Pa，镜座能够放置尺寸为Φ80 mm的远红外腔镜。调节机构能够承重30 Kg，沿光路方向z的调节范围是±15 mm，分辨率为0.001 mm；水平方向x和垂直方向z的调节范围是±5 mm，分辨率好于0.05 mm；俯仰角Rx和偏摆角Ry的角度范围要求是±1.5°，分辨率好于0.005°。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：
合同签订后1个月内完成工艺评审；合同签订后5个月内完成出厂测试。
付款方式：
合同签订后20个工作日内，预付合同总价的20%；完成所有设备出厂测试验收并合格后，支付合同尾款。
验收指标及验收要求：
供应商应根据采购人认可的测试大纲，按照上述规格和技术参数的各项指标进行测试，包括准备所需的测试设备和测量工具。
阶段性检查要求：
采购人、供应商双方应指定技术代表以沟通联络制造中所有事宜。
保修及售后服务：
[bookmark: _GoBack]质保期不少于 24 个月，起始时间以全部设备通过现场验收之日起开始计算。质保期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。
	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：
