中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	电化学工作站
		技术参数需求
	数量

	1. 测量电压范围≥±10 V，分辨率≤0.1 µV，精度≤1 mV±满量程的0.2%；
2. 测量电流范围覆盖100 pA~1 A，分辨率≤4 fA（量程的0.004%），精度≤10 pA±满量程的 0.1%；
3. 施加电流分辨率≤电流范围的0.004%，精度≤10 pA±满量程的0.1%；
4. 施加电位分辨率≤电位范围的0.008%，精度≤1 mV±满量程的 0.1%；
5. 支持第二工作电极（双恒模式）；
6. 支持离线测试:无需软件监控，实验自动运行，数据存储设备内部；支持测试程序自定义，包含主动降噪功能（硬件），以及背底噪音测量软件；
7. [bookmark: _GoBack]通讯方式：USB与以太网双模式；支持拓展接口。
	1套



	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后6个月内交货。
交付进度：一次性交付。
付款方式：30%电汇预付，60%见发运单据电汇支付，10%电汇验收合格后支付。
验收指标及验收要求：以厂家的出厂测试报告或第三方检测报告为准。
保修及售后服务：自验收之日起质保1年以上。质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。
	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：
