中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	大理石气浮隔振台
	1、大理石气浮隔振台1台，台体尺寸：2500mm×1500mm×500mm（厚）。
2、整块实心大理石一体成型；
3、台面采用00级精度；
4、阶梯式结构，左侧1500mm为300mm厚，右侧1000mm为500mm厚；
5、台面布阵列M6公制螺纹孔，阵距50mm×50mm。
6、固有频率负载下垂直水平1.5Hz，水平1.3Hz。
7、水平调节阀精度0.1mm/m。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：签订合同后两个月。
交付进度：签订合同后两个月内一次性交付。
付款方式：签订合同后支付合同总价的20%，验收合格后支付合同总价的80%。
验收指标：固有频率负载下垂直水平1.5Hz，水平1.3Hz。
保修期：一年
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
