中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	采集卡
	该采集卡具体参数如下：
1、12bit及以上 ADC采集卡，双通道，每通道4GS/s采样速率；
2、模拟带宽2GHz, 采样量程在500mV和1V可选可切换；
3、高精度采集，时钟精度达15ps；
4、采集卡上配置内存4GB，采集软件配置质谱信号累加功能，例如选取高于阈值的数据进行累加，同步采集输出功能；
5、采集软件配置寻峰功能，信噪比大于阈值的信号峰，可同步输出列表；
6、固件支持多功能算法，例如基线均衡功能，噪声抑制功能，采集数据抽取功能，后续根据需求，支持远程升级功能；
7、采集卡支持外部脉冲触发，配置数据采集触发延迟功能；
8、驱动支持Windows, Linux, Labview, Matlab等；
9、配套软件有完整的质谱采集调试界面，有完整的例程代码，编程语言支持C/C++/C#/Labview/Java。
	
	

	2
	商务条款
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]交货期：合同签订之日起9周内。
交付进度：合同签订之日起9周内将货物送达指定地点。
[bookmark: _Hlk201049462]付款方式：二选一
1、合同签订后预付合同总额的30%，设备到货并调试验收合格后，支付合同尾款。
2、信用证方式或凭发货单据（运单）电汇预付比例不超过90%，尾款待验收合格之后支付。
验收指标及验收要求：1、产品合格证；2、厂家提供数据手册文档；3、货到后采购人测试确认。
保修及售后服务：5年质保期
其它：
供应商报价时，需写明产品的制造商（品牌），提供型号和详细技术参数；
中标供应商在询价结束后五天内、合同签订前，免费提供样机给采购人进行测试验证。
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