技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	
高功率干负载
	频率：     2.856GHz
峰值功率： 不小于30MW
脉冲宽度：不小于1 us
真空漏率：小于 1X10E-10 乇升/秒
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