中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	分子泵
	分子泵对氮气抽速不低于300L/s，配冷却风扇，极限真空1E-9mbar，接口为标准CF法兰。
	
	

	2
	[bookmark: _GoBack]分子泵
	分子泵对氮气抽速不低于700L/s，配冷却风扇，极限真空1E-9mbar，接口为标准CF法兰。
	
	

	3
	分子泵机组
	分子泵对氮气抽速不低于300L/s，配冷却风扇，极限真空1E-9mbar，接口为标准CF法兰；前级为多级罗茨泵，抽速不低于30m3/h,极限真空优于3Pa，自带气镇。需配真空测量装置，设备量程范围为常压到1E-9mbar。包含必要的真空连接件，手推车结构。
	
	

	4
	商务条款
	交货期：从签订合同之日起12 个月内。
付款方式：合同签订后预付合同总额的25%，收到设备验收合格后30个工作日内付清尾款。
验收指标及验收要求：
检测干泵抽速，检测分子泵抽速
检测极限真空读数从常压到1E-9mbar
保修及售后服务：质保期至少一年时间。
其它：以上设备要求同一品牌。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
