中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	束测时钟触发系统
	1） 输入：2路lemo接口，电平标准LVTTL(3.3V)；
2） 输出：28路lemo接口，电平标准LVTTL(3.3V)；
3） 功能：每路输入进行1分14多路扇出得到输出信号；
4） 信号频率：1 Hz ~ 1 MHz；
5） 机箱尺寸：19英寸标准机箱，高度1U。
数量：21
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后6个月内将货物送达至甲方指定地点
付款方式：甲方预付合同总金额的40%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的60%
验收指标及验收要求：按上述规格和要求的技术指标
保修及售后服务：设备质保期-现场安装验收合格后1年
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
