中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	检漏仪
	1.前级泵必须为无油泵，干泵或多级罗茨泵均可，抽速不低于 30m3/h
2.对 He 抽速≥2.5L/s
3.可检气体质量数： 2.3.4
4.氦气最小可检漏率（真空模式） ＜5*10-12mbar*l/s
5.接口： DN25KF 或 DN40KF 均可
6.含嗅探模式，标配 3 米或以上长度吸枪
7.国标电源电压， 中文操作界面， 手推车外形
	
	

	2
	商务条款
	交付进度：一次性交付
付款方式：预付合同总额的70%，剩余尾款货到验收合格后一次性付清
验收指标及验收要求：现场开机检测各项技术指标
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