技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	功率计及探头
	1.	功率计具有双通道，可以同时测量两路信号；
2.	工作频率范围需要包括50 MHz 至 18 GHz信号；
3.	20 MSa/s 采样率支持对宽带信号进行可靠的连续测量和单次测量；
4.	具有时间选通和自由运行的功率测量功能；
5.	至少拥有8种预定义的无线配置（GSM、EDGE、NADC、iDEN、Bluetooth、IS-95 CDMA、W-CDMA和cdma 2000）；
6.	测试功能：峰值功率、平均功率和峰均功率比测量；
7.	拥有至少5-MHz 视频带宽；
8.	校准系数、线性度、温度和带宽校正结果存储在 EEPROM 中；
9.	超快测量速度，仪器通过 GPIB ，校正读数每秒至少达到 1000 个
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